**COOK Glaskeramik-Kochfeld**

**mit 2 Kochzonen**

**BC CH 4300**

**Abmessungen:**

Länge: 620 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 240 mm

**Ausführung Gehäuse:**

Das Ceran-Kochfeld ist komplett aus mikroliertem Edelstahl CNS ausgeführt (Chromnickelstahl 18/10; WN 1.4301 / AISI 304), ausgestattet mit höhenverstellbaren Drehfüßen. In die Abdeckung ist ein 6 mm starkes Glaskeramik-Kochfeld flächenbündig eingesetzt und mit hochtemperatur-beständigem und hochelastischem Dichtmittel verfugt. Die Glaskeramikfläche ist mit zwei kreisrunden Markierungen zur korrekten Platzierung der Töpfe und Pfannen versehen. Das Gerät ist so konzipiert, dass es an eine direkt angrenzende Rückwand aufgestellt werden kann.

An der Vorderseite ist ein zur besseren Einsicht und Bedienergonomie nach hinten geprägter Bedienbereich zur Aufnahme des Leistungsreglers fugenlos eingezogen.

**Elektrische Ausrüstung:**

Das Gerät ist mit zwei Energiereglern ausgestattet. Unter der Glaskeramikfläche sind zwei E.G.O.-Highlight- Strahlungsheizkörper montiert. Die Kochzonen haben einen Durchmesser von 170 mm und 220 mm und eine Leistungsaufnahme von 1,8 kW und 2,5 kW. Die Energieregelung erfolgt über zwei Drehknebel, jeweils ein Knebel pro Kochzone. Eine Kontrollleuchte je Kochzone gibt Auskunft über den Betriebszustand. Das Gerät ist komplett elektrisch verdrahtet und mit einem an der Unterseite schräg nach hinten austretenden 1,5 m langen Anschlusskabel mit 400 V, 16 A-CEE-Stecker ausgestattet.

**Zubehör / Optionen:**

* Glaskeramik-Reinigungsschaber

Best.-Nr.: 568 489

* Klemmsteg zur Überbrückung des Spaltes zu anderen COOK-Geräten

Best.-Nr.: 574 298

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10 (1.4301 /

AISI 304) Glaskeramik

Gewicht: ca. 12 kg

Schutzart: IP X4

Wärmeabgabe sensibel: 0,86 kW

Wärmeabgabe latent: 0,34 kW

Anschlusswert: 400 V / 3N PE AC

50-60 Hz / 4,3 kW

**Besonderheiten:**

* Mikrolierte CNS-Oberfläche
* Geprägter Bedienbereich
* Qualitätsbeheizung made by E.G.O.

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: BC CH 4300

Best.Nr.: 574 209